**ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS EINHAUSUNGS-SYSTEM:**

Die Struktur des Lounge-Systems muss gleich der des Tisch-Systems sein.

Es muss beispielsweise eine Abtrennung zwischen Arbeitsplätzen oder eine Einhausung für Druckerstationen, Schränke ermöglichen.

Sie soll in folgenden Maßen zur Verfügung stehen:

* Breite: 900, 1100, 1300, 1500, 1700, 1900, 2100 und 2300 mm (Außenmaß)

 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 und 2200 mm (Innenmaß)

* Tiefe: 600, 850 und 950 mm (Außenmaß)

 550, 800 und 900 mm (Innenmaß)

 Die Höhe ergibt sich aus der Grundseitenwange (H: 740, 850, 1150 und 1300 mm)

 und den möglichen Aufsatzwangen (H: 300, 410, 450 und 560 mm)

**ANFORDERUNGEN AN DIE SEITENWANGEN:**

Die Seitenwange ist wie folgt B/T/H anzubieten:

* 50 / 600, 850 und 950 / 740, 850, 1150 und 1300 mm

Die Seitenwange muss optional auch einen Seitenwangen-Aufsatz aufnehmen können.

Die Seitenwange ist so vorzubereiten, dass sie an die Rückwand montiert werden kann.

Um Bodenunebenheiten auszugleichen sind sie Seitenwangen mit Ausgleichsschrauben auszustatten. Diese müssen eine Toleranz von 10 mm erlauben und in einem Stellfuß integriert sein.

Als Oberfläche sind zur Verfügung zu stellen:

 Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

* weiße, graue, braune und schwarze Töne

 Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

* Ahorn, Buche hell, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

 Echtholzoberflächen (Furnier):

* Eiche Natur, Eiche schwarz

**ANFORDERUNGEN AN DIE RÜCKWAND:**

Die Rückwand ist wie folgt B/T/H anzubieten:

* 1100, 1600 und 1900 / 50 / 740 und 1300 mm

Die Rückwand muss optional einen Rückwand-Aufsatz aufnehmen können.

Die Rückwand ist so vorzubereiten, dass sie an die Seitenwangen montiert werden kann.

Als Oberfläche sind zur Verfügung zu stellen:

 Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

* weiße, graue, braune und schwarze Töne

 Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

* Ahorn, Buche hell, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

 Echtholzoberflächen (Furnier):

* Eiche Natur, Eiche schwarz

**ANFORDERUNGEN AN DIE AUFSATZ-ELEMENTE:**

Die 50 mm starken Aufsatz-Wände haben eine Höhe von 300, 410, 450 und 560 mm.

Die Breite beträgt bei der Seitenwange 600, 850 und 950 mm und bei den Rückwänden 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 und 2200 mm.

Als Oberfläche sind zur Verfügung zu stellen:

 Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

* weiße, graue, braune und schwarze Töne

 Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

* Ahorn, Buche hell, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

 Echtholzoberflächen (Furnier):

* Eiche Natur, Eiche schwarz

 Und zusätzlich noch 3 Stoffqualitäten.