**ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS LOUNGE-SYSTEM:**

Die Struktur des Lounge-Systems muss gleich der des Tisch-Systems sein.

Es muss zu der Einzel-Lounge auch die Möglichkeit einer Doppel-Lounge geben, die auch Meetings und Besprechungen zulässt.

**ANFORDERUNGEN AN DIE SEITENWANGEN:**

Die Seitenwange ist wie folgt B/T/H anzubieten:

* 50 / 850 / 740 und 1300 mm

Die Seitenwange muss optional auch einen Seitenwangen-Aufsatz aufnehmen können.

Hierbei darf die Höhe von 1300 mm nicht überschritten werden.

Die Seitenwange ist so vorzubereiten, dass das Sofaelement und Rückwand montiert werden können.

Um Bodenunebenheiten auszugleichen sind sie Seitenwangen bodenseitig mit Ausgleichsschrauben auszustatten. Diese müssen einen Ausgleich von 10 mm erlauben und in einem Stellfuß integriert sein.

Als Oberfläche sind zur Verfügung zu stellen:

 Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

* weiße, graue, braune und schwarze Töne

 Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

* Ahorn, Buche hell, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

 Echtholzoberflächen (Furnier):

* Eiche Natur, Eiche schwarz

**ANFORDERUNGEN AN DIE MITTELWANGE:**

Die Mittelwange ist erforderlich für den Aufbau einer Doppellounge. Ebenso kann sie zur Verlängerung der Seitenwange genutzt werden, um einen größeren Sichtschutz zu ermöglichen.

Die Mittelwange ist wie folgt B/T/H anzubieten:

* 50 / 800 / 740 und 1300 mm

Sie ist so vorzubereiten, dass sie sowohl links und rechts als auch beidseitig eine lineare Wangenanbindung hat und auch optional den Loungetisch aufnehmen kann.

Die Mittelwange muss optional auch einen Seitenwangen-Aufsatz aufnehmen können.

Hierbei darf die Höhe von 1300 mm nicht überschritten werden.

Die Mittelwange muss optional mit einer Elektrobox (unten oder oben) ausgestattet werden können.

Als Oberfläche sind zur Verfügung zu stellen:

 Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

* weiße, graue, braune und schwarze Töne

 Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

* Ahorn, Buche hell, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

 Echtholzoberflächen (Furnier):

* Eiche Natur, Eiche schwarz

**ANFORDERUNGEN AN DIE RÜCKWAND:**

Die Rückwand ist wie folgt B/T/H anzubieten:

* 1100, 1600 und 1900 / 50 / 740 und 1300 mm

Die Rückwand muss optional einen Rückwand-Aufsatz aufnehmen können.

Hierbei darf die Höhe von 1300 mm nicht überschritten werden.

Die Rückwand ist so vorzubereiten, dass das Sofaelement und Seitenwangen montiert werden können.

Als Oberfläche sind zur Verfügung zu stellen:

 Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

* weiße, graue, braune und schwarze Töne

 Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

* Ahorn, Buche hell, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

 Echtholzoberflächen (Furnier):

* Eiche Natur, Eiche schwarz

**ANFORDERUNGEN AN DIE AUFSATZ-ELEMENTE:**

Die 50 mm starken Aufsatz-Wände haben eine Höhe von 560 mm.

Die Breite beträgt bei der Seitenwange 850 mm, der Mittelwange 800 mm und bei den Rückwänden 1100, 1600, 1900 mm.

Als Oberfläche sind zur Verfügung zu stellen:

 Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

* weiße, graue, braune und schwarze Töne

 Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

* Ahorn, Buche hell, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

 Echtholzoberflächen (Furnier):

* Eiche Natur, Eiche schwarz

 Und zusätzlich noch 3 Stoffqualitäten

**ANFORDERUNGEN AN DAS SOFAELEMENT:**

Das Sofaelement ist wie folgt B/T anzubieten:

* 1100, 1600 und 1900 / 742 mm

Die Breite 1900 mm ist wahlweise als Zwei- oder Dreisitzer zur Verfügung zu stellen.

Die Sitzhöhe soll bei ca. 470 mm liegen (Sitzboden H:340 mm + Sitzkissen H: ca. 130 mm)

Die Seiten- und Rückenpolster sollen ca. 80 mm über der Einhausung ragen.

Die Seiten- und Rückenpolster lieben auf den stoffbezogenen Sitzboden.

Zum ergonomischen Sitzen ist ein Lordosenkissen vorzusehen.

Seiten- / Rückenpolster, Sitzboden und Lordosenkissen sind in 3 Stoffqualitäten anzubieten.

**ANFORDERUNGEN AN DEN LOUNGE-TISCH:**

Der Lounge-Tisch ist in B: 600, T: 1200 und H:740 mm anzubieten.

Die 25 mm starke Platte soll in folgenden Oberflächen zur Verfügung stehen:

 Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

* weiße, graue, braune und schwarze Töne

 Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

* Ahorn, Buche hell, Eiche, Akazie, Nussbaum hell

 Echtholzoberflächen (Furnier):

* Eiche Natur, Eiche schwarz

 Soft Touch Oberfläche:

* weiße, graue, braune und schwarze Töne

Zudem müssen die vorderen Plattenecken gerundet sein (R: 40 mm) und die Möglichkeit bestehen hinten mittig in die Platte eine Kabeldurchlassdose einzulassen (D: 60 mm, Edelstahl gebürstet)

Der Tisch soll auf einer Rundsäule mit Bodenplatte stehen. Der Durchmesser der Bodenplatte beträgt 550 mm.

Für Rundsäule und Bodenplatte sind die Farben Weiß, Schwarz und Aluminiumfarben vorzusehen, ebenso die Variante Edelstahl gebürstet.