**ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS SCHRANKSYSTEM**

Das Schranksystem soll als modulares System in durchgehenden Gehäusehöhen von 1 bis 6 Ordnerhöhen lieferbar sein.

Die Front muss mit einer oder mehreren Türen pro Abteil unterteilt werden können und dabei immer symmetrisch sein. Zudem muss auch jede Tür in einem anderen Material bzw. Farbe ausgewählt werden können.

Die Außentiefe der Schränke soll 428, 495 oder 600 mm betragen.

**VARIANTEN**

Es sind unterschiedliche Frontvarianten zur Verfügung zu stellen, wie folgt:

Variante 1: 1-teilig, B:400 mm, 1-6 OH

mit 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 5x1 oder 6x1 Türen

Variante 2: 2-teilig, B: 600 und 800 mm, 1-6 OH

 mit 2x1, 2x2, 3x2, 4x2, 5x2 oder 6x2 Türen

Variante 3: 3-teilig, B: 1000 mm, 1-6 OH

 mit 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5 oder 3x6 Türen

**MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS MATERIAL**

Beschichtete Holzwerkstoffe gemäß DIN EN 14322 mit verdichteter Oberfläche sind vorzusehen. Alle Plattenmaterialien müssen mindestens die Emissionsklasse E1E05 besitzen. Ringsum sind alle Plattenwerkstoffe mit einer 2 mm PP-Kante (Polypropylen) zu versehen.

Oberboden:

19 mm 3-Schichten Feinspanplatte

Seiten:

19 mm 3-Schichten Feinspanplatte

Unterboden:

19 mm 3-Schichten Feinspanplatte

Rückwand:

16 mm 3-Schichten Feinspanplatte (als Sichtrückwand ausgebildet)

Flügeltüren:

19 mm 3-Schichten Feinspanplatte

Standelement:

10 cm Systemsockel, 4 cm Standardsockel, Untergestell oder Verstellgleiter

**AUSSTATTUNG**

Grundsätzlich sind die einzelnen Schrankfächer mit einem Schloß (Kastenschloß, Zahlenschloß oder elektronisches Schloß „CAPTURA“) anzubieten, sollte kein Schloß erforderlich sein erfolgt das Öffnen der Tür mit einem push-to-open-Mechanismus.

Das Kastenschloss soll mit einem Wechselzylinder ausgeführt sein. Es muss ein Schließkreis mit 500 verschiedenen Schließungen eingesetzt werden können, das general-schließfähig ist.

Die Schränke sind serienmäßig mit einer Sichtrückwand ausgestattet.

Für die bedarfsgerechte Schrankeinrichtung sind Fachböden und Garderobenhaken zur Verfügung zu stellen.

Es ist das Einwerfen von Briefen und anderen Dokumenten, durch kürzen der Türhöhe, zu gewährleisten.

Die einzelnen Türen sind mit Namensschild- / Visitenkartenhalter anzubieten, ebenso müssen die Schrankfächer Fachböden und Garderobenhaken vorweisen.

Das Schrankinnenmaß muss das Ablegen von privaten Dingen in Boxen oder ähnliches

gewährleisten

**OBERFLÄCHEN**

Die nachfolgenden Oberflächen sind zur Verfügung zu stellen:

Melaminharzbeschichtet als Unifarben und Holzdekore

Echtholzoberflächen (Furnier: Eiche Natur, Eiche schwarz)

Whiteboard nicht magnetisch