**GRUNDSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN AN DAS WANDSYSTEM**

Die Wandelemente müssen das Gestalten von individuellen Funktionsräumen, das voneinander Abschirmen der Arbeitsplätze und das Sichern der Individualität von Arbeitsplätzen ermöglichen, so dass die Privatsphäre und die Konzentrationsfähigkeit des einzelnen Mitarbeiters aktiv unterstützt wird.

**GESTALTUNGSDETAILS**

Gefordert wird ein rahmenloses Wandsystem mit gerundeten Ecken (R: 30), das sowohl Stellwände als auch Sichtblenden für die Tischmontage beinhaltet.

Zwei stofflaminierte Leichtbauplatten werden mit einem Wabenkarton verklebt. Zur Aufnahme von Steckverbindungen sind jeweils zwei Aluminiumprofile vertikal eingearbeitet. Zudem soll das Wandsystem eine einheitliche Wandstärke von 31 mm aufweisen.

Es sollte leicht und mobil sein und durch Steckverbindungen schnell zu montieren sein.

Alle Varianten sind zwingend auf einer identischen Basis aufzubauen und dadurch absolut designgleich.

**ORGANISATION**

Es müssen folgende Organisationselemente zur Verfügung stehen: Papier- und Stiftablagen, Magnet und Whiteboard. Die Elemente sind in weiß, grau und schwarz Töne vorzusehen. Die Organisationselemente werden über die Wände gehängt und sind dadurch flexibel anzuordnen.

**SICHTBLENDEN:**

Höhe: 387 mm und 600 mm (Blendenhöhe)

Breite: 1200 – 2000 mm (in 200 mm Schritten)

Die Montage am Tisch erfolgt über zwei Punkte direkt an der Tischplatte mit Befestigungsklemmen, diese sind in weiß, grau und schwarz Tönen anzubieten.

Die Paneele sind in zwei Stoffarten in unterschiedlichen Farbvarianten zur Auswahl zu stellen.

**ORGANIZER:**

Höhe: 600 mm und 750 mm (Blendenhöhe)

Breite: 800 – 2400 mm (in 200 mm Schritten)

Position hinter der Tischplatte: als durchgehendes Wandelement, hierdurch wird Sicht- und Beinraumblende ersetzt. Die Montage erfolgt ebenfalls durch Befestigungsklemmen an die Tischplatte, diese sollen in weiße, graue und schwarze Tönen verfügbar sein.

Die Paneele sind in zwei Stoffarten in unterschiedlichen Farbvarianten zur Auswahl zu stellen.

**WANDELEMENTE:**

Höhe: 1000 – 1600 mm (in 200mm Schritten)

Breite: 600 – 1200 mm (in 200 mm Schritten)

Die Wandelemente bodenseitig sollen mit Stellgleitern oder mit Auslegerfüßen ausgestattet sein. Die Ausstattungsvariante mit Stellgleitern muss einen Höhenausgleich ermöglichen. Die Auslegerfüße sollen mit und Rollen verfügbar sein. Der Auslegerfuß soll in weiß, grau uns schwarz Tönen verfügbar sein.

Die Paneele sind in zwei Stoffarten in unterschiedlichen Farbvarianten zur Auswahl zu stellen.

Folgende Verkettungen müssen möglich sein: Linear-Verbindung, 90°-Eck-Verbindung, T- oder Kreuz-Verbindung mittels Steckplatten.

**Tischaufsteller:**

Höhe: 387 mm (Blendenhöhe)

Breite: 565 – 965 mm (in 100 mm Schritten)

Die Aufstellung auf dem Tisch erfolgt durch Mini-Stellfüße, diese sind in weiße, graue und schwarze Tönen anzubieten.

Die Paneele sind in zwei Stoffarten in unterschiedlichen Farbvarianten zur Auswahl zu stellen.