**GRUNDSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN AN DAS SITZSYSTEM**

Gefordert wird ein Sitz- und Zonierungssystem für offene Räume.

Die geforderte modulare Struktur muss einen einfachen, schnellen und werkzeuglosen Aufbau gewährleisten und damit auch dem Nutzer die Möglichkeit geben die Konfiguration kurzerhand zu ändern.

Die Module müssen untereinander fixiert werden können.

Die Module sind in unterschiedlichen Höhen anzubieten.

Es sind Sitz- und Tischmodule anzubieten.

Für die Sitzelemente sind Bodenfixierungen anzubieten.

Die einzelnen Module / Stoffbezüge sind auch in schwer entflammbarer Ausführung zur Verfügung zu stellen.

Die Module sind elektrifizierbar anzubieten, zudem sind auch Beleuchtung und Lademöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin sind Zubehörteile wie Kleiderhaken, Ablagemöglichkeiten, Pflanzelemente, White- und Pinboards anzubieten.

**Anforderung an das Sitzelement:**

Das Sitzelement ist in den Maßen B/T/H: 800 / 710 / 460 mm anzubieten.

Es ist darauf zu achten, dass das Sitzelement mit rechts und links einer seitlichen Blende

(13 mm stark in Melamin Uni / Dekor und Echtholzfurnier), mit Verstellgleitern und einem Verbinder zur Montage der Sitz- / Tischelemente untereinander, ausgestattet ist.

Der Sitzbezug muss abnehmbar und waschbar / reinigungsfähig sein.

Auch muss eine schwer entflammbare (B1) Ausführung zur Verfügung stehen.

**Anforderungen an Tischelemente:**

Das Tischelement ist in 2 Größen anzubieten:

Klein - B/T/H: 355 / 710 / 380 mm

Groß – B/T/H: 710 / 710 / 380 mm

Der Tischkorpus soll in Melamin Uni / Dekor und Echtholzfurnier zur Verfügung stehen, der um 70 mm versenkt eingebaute Oberboden in Melamin Uni / Dekor, Echtholzfurnier und Soft Touch.

Die Tischelemente sind mit Bohrungen für Leuchten inkl. Hülse, Kabeldurchlassdose

D: 60 mm in Edelstahl gebürstet, jeweils in der linken hinteren Ecke anzubieten.

Für das kleine Tischelement sind zudem Ausfräsungen für 2 Pflanztöpfe vorzusehen.

Die Tischelemente müssen optional mit einer Abdeckplatte ausgestattet werden können.

Diese muss die gleichen Ausfräsungen haben wie das Tischelement.

**Anforderung an die Seitenwand:**

Die Seitenwand ist in den folgenden Maßen anzubieten:

Breite: 710 mm

Höhe: 850, 1050, 1150, 1300 und 1520 mm

Und wahlweise in 19 mm Wandstärke in Melamin Uni / Dekor, Echtholzfurnier, Soft Touch und Whiteboard (nicht magnetisch) und 23 mm Wandstärke stoffbezogen, abnehmbar, mit Schaumzwischenlage und integriertem Sockelband in Kunstleder schwarz anzubieten.

Die oberen Ecken sollen im 40 mm Radius gerundet ausgeführt sein.

Sie muss mit Verstellgleitern und einem Seitenwand-Halter zum Einhängen in das Sitz- oder Tischelement ausgestattet sein.

Auch muss eine schwer entflammbare (B1) Ausführung zur Verfügung stehen.

**Anforderung an die Rückwand:**

Die Rückwand ist in den folgenden Maßen anzubieten:

Breite: 800 mm

Höhe: 850, 1050, 1150, 1300 und 1520 mm

Und wahlweise in 19 mm Wandstärke in Melamin Uni / Dekor, Echtholzfurnier, Soft Touch und Whiteboard (nicht magnetisch) und 23 mm Wandstärke stoffbezogen, abnehmbar, mit Schaumzwischenlage und integriertem Sockelband in Kunstleder schwarz anzubieten.

Die oberen Ecken sollen im 40 mm Radius gerundet ausgeführt sein.

Sie muss mit Verstellgleitern und einem Rückwand-Halter zum Einhängen in das Sitzelement ausgestattet sein.

Auch muss eine schwer entflammbare (B1) Ausführung zur Verfügung stehen.

**Anforderungen an Zubehör / Anbauteile:**

**Keilkissen:**

Für das Sitzelement ist ein Keilkissen wie folgt anzubieten:

* Breite: 700 mm
* Tiefe: 150 mm (Unten) – 100 mm (Oben)
* Höhe 330 mm

Die vordere obere Kante soll im Radius 25 mm gerundet sein.

An der Unterseite muss hinten ein Reißverschluss vorgesehen sein, um den Bezug zum Reinigen abnehmen zu können.

**Verbinder:**

Folgende Verbinder sind anzubieten:

* Linearer Wandverbinder zur Verbindung zweier Wandelemente (ab H: 1050 mm)
* Eckverbinder zur Verbindung zweier Wandelemente im Winkel 90°
* Sitzelementverbinder zur Verbindung von zwei Sitzelementen oder einem Tischelement und einem Sitzelement
* Tischelementverbinder zur Verbindung von zwei Tischelementen oder einem Tischelement seitlich an einem Sitzelement

Die Verbinder sind in pulverbeschichtetem Metall in weiß und schwarz vorzusehen.

**Einhängesteckdose:**

Die Einhängesteckdose ist zu vorzusehen, dass sie zwischen der seitlichen Blende des Sitzelementes und des eigentlichen Sitzelementes eingehängt werden kann.

Die Ausstattung der Dose soll mit Schuko oder USB-Laden (A/C) vorgesehen sein.

Das Element ist in pulverbeschichtetem Metall in weiß und schwarz anzubieten.

**Steckleuchte:**

Die Steckleuchte ist zu vorzusehen, dass sie zwischen der seitlichen Blende des Sitzelementes und des eigentlichen Sitzelementes eingehängt werden kann.

Das Element ist in pulverbeschichtetem Metall in weiß und schwarz anzubieten.

Zudem muss die Möglichkeit bestehen die Steckleuchte mit einer Steckdose (Variante Schuko oder USB-Laden (A/C)) auszustatten.

**Aufschraubleuchte:**

Die Aufschraubleuchte muss zum Einschrauben in die Hülse des Tischoberbodens bzw. in die Tischabdeckplatte vorgesehen sein.

Die Leuchte ist inkl. 1,5 m Zuleitung und Netzteil, in weiß und schwarz anzubieten.

Das Leuchtmittel muss folgende Anforderungen erfüllen:

* 6W LED
* 2700K
* 690 lm (115 lm/W)
* CRI >90

**Stecktisch:**

Der Stecktisch ist zu vorzusehen, dass er zwischen der seitlichen Blende des Sitzelementes und des eigentlichen Sitzelementes eingehängt werden kann.

Die Tischplatte ist in Eiche Natur Massivholz anzubieten und muss einen D: 400 mm und eine Stärke von 18 mm betragen.

Die Höhe des Stecktisches (Eingehängt im Sitzelement) beträgt ca. 670 mm

Die Halterung ist in pulverbeschichtetem Metall in weiß und schwarz vorzusehen.

Zudem muss die Möglichkeit bestehen den Stecktisch mit einer Steckdose (Variante Schuko oder USB-Laden (A/C)) auszustatten.

**Anforderungen an Organisationselemente:**

**Kleiderhaken hängend:**

Der Kleiderhaken ist so vorzusehen, dass er über die Seiten- und Rückwand gehängt werden kann.

Er ist in den Maßen B/T/H: 24 / 26 / 50 mm anzubieten.

Der Kleiderhaken ist in pulverbeschichtetem Metall in weiß und schwarz vorzusehen.

**Kleinteileablage hängend:**

Die Kleinteileablage ist so vorzusehen, dass sie über die Seiten- und Rückwand gehängt werden kann.

Sie ist in den Maßen B/T/H: 350 / 100 / 100 mm anzubieten.

Die Kleinteileablage ist in pulverbeschichtetem Metall in weiß und schwarz vorzusehen,

mit seitlichen Aufkantungen, um ein herunterfallen von Dingen zu vermeiden.

**Magazinständer hängend:**

Der Magazinständer ist so vorzusehen, dass sie über die Seiten- und Rückwand gehängt werden kann.

Er ist in den Maßen B/T/H: 230 / 50 / 320 mm anzubieten.

Der Magazinständer ist in pulverbeschichtetem Metall in weiß und schwarz vorzusehen.

**Magazinständer freistehend:**

Er ist in den Maßen B/T/H: 100 / 230/ 150 mm anzubieten.

Der Magazinständer ist in pulverbeschichtetem Metall in weiß und schwarz vorzusehen.

**Whiteboard hängend, magnetisch:**

Das Whiteboard ist so vorzusehen, dass sie über die Seiten- und Rückwand gehängt werden kann.

Er ist in den Maßen B/T/H: 550 / 50 / 500 mm anzubieten.

Das Whiteboard ist in pulverbeschichtetem Metall in weiß und schwarz vorzusehen.

**Tablett freistehend:**

Es ist in den Maßen B/T/H: 340 / 340 / 26 mm anzubieten.

Das Tablett ist in pulverbeschichtetem Metall in weiß und schwarz vorzusehen, mit seitlichen Aufkantungen.