**ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DEN KAFFEECADDY:**

Zur Gewährleistung der Mobilität im Büro ist ein funktionaler Kaffee-Caddy für Bewirtung und Präsentation gefordert.

Der Caddy-Oberboden ist immer als nach drei Seiten gesichertes Ablagefach auszuführen mit Edelstahl-Kabeldurchlassdose für Geräte.

Schubladen oben mit Muldengriff und Softeinzug, die Schubladen sind zusätzlich mit einer Anti-Rutschmatte ausgestattet

Kühlschrankfach mit nach links öffnender Tür mit Muldengriff inklusive eines Kühlschrankes mit 19 Liter Fassungsvermögen

Auf der rechten Frontseite eine hohe schmale Schublade für zwei Abfallbehältern unten und Getränkeflaschen (z.B. 1 Liter PET) oben.

An der Rückwand des Caddys befindet sich eine Flügeltür mit „push-to-open“ Funktion, diese gewährleistet den Zugang zur Elektrifizierung

Auf Rollen (mind. zwei feststellbar)

Breite ca. 68 cm, Tiefe ca. 61 cm, Höhe ca. 106,8 cm

**MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS MATERIAL**

- Oberboden:

19 mm 3-Schicht-Feinspanplatte

- Seiten:

19 mm 3-Schicht-Feinspanplatte

- Unterboden:

19 mm 3- Schichten Feinspanplatte

- Rückwand:

19 mm 3- Schichten Feinspanplatte (als Sichtrückwand)

- Schubladenvorderstück:

19 mm 3-Schicht-Feinspanplatte

Beschichtete Holzwerkstoffe gemäß DIN EN 14322 mit verdichteter Oberfläche sind vorzusehen. Alle Plattenmaterialien müssen mindestens die Emissionsklasse E1E05 besitzen.

**OBERFLÄCHEN**

Die nachfolgenden Oberflächen der Drei-Schicht-Feinspanplatte sind zur Verfügung zu stellen:

Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

weiße, graue, braune und schwarze Töne

Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

Ahorn, Buche hell, Eiche, Akazie, Nussbaum hell

Echtholzoberflächen (Furnier):

Eiche Natur, Eiche schwarz