**ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS ORGANISATIONS-MOBILIAR**

**ANFORDERUNGEN AN DAS APOTHEKERSCHRANK-SYSTEM**

Gefordert ist ein System, das die Funktionen eines Containers mit der Ablage von Aktenordnern verbindet. Dieses System wird auch als Apothekerschrank bezeichnet und besteht aus einem seitlich bedienbaren Auszugswagen und einem Gehäuse.

Die Führungen des Auszugswagens sollen weder sichtbar noch im Griffbereich des Nutzers liegen, um Verschmutzungen der Kleidung auszuschließen. Die Führungen sind für ein Gewicht von 50 kg bei bis zu 1,5 OH hohen Auszugswagen und für ein Gewicht von 120 kg für höhere Auszugswagen auszulegen.

Zur Unterstützung des Auszugswagens und damit zur Langlebigkeit des Produktes beitragend sind geeignete Mittel anzubringen, die die Führungen des Auszugswagens im ausgezogenen Zustand entlasten.

Ab einer Höhe des Apothekerschrankes von 2 OH sind integrierte Gegengewichte vorzusehen, die ein Kippen sowie ein ungewolltes Wandern des Schrankes verhindern.

Zum Ausgleich von Unebenheiten des Bodens muss der Apothekerschrank mit Ausgleichsschrauben ausgerüstet sein.

Die Innenausstattung des Auszugswagens mit Auszügen bzw. Schubladen muss auch nachträglich zur Erweiterung des Systems noch ohne großen Aufwand möglich sein.

**GRÖSSEN**

Die Apothekerschränke sollen in den folgenden Größenvarianten zur Verfügung stehen. Der Auszugswagen ist jeweils in einer nach links offenen und einer nach rechts offener Variante verfügbar.

1. Unter-Tisch-Apothekerschrank

- Tiefe: 758 mm

2. Beistell-Apothekerschrank

- Tiefen: 800, 900 und 1000 mm

- Höhe: tischhoch, anpassbar auf Tischplattenstärke

3. 2 OH Apothekerschrank

- Tiefen: 800, 900 und 1000 mm

- Höhe: 2 OH

4. 2,5 OH Apothekerschrank

- Tiefen: 800, 900 und 1000 mmm

- Höhe: anpassbar an die Höhe eines Standard-3OH-Büroschrankes des Anbieters

5. 3 OH Apothekerschrank

- Tiefen: 800, 900 und 1000 mm

- Höhe: 3 OH

**AUSSTATTUNG**

Jeder Apothekerschrank muss optional mit den folgenden Elementen auszurüsten sein:

- Schloss für den gesamten Auszugswagen, zwingend als 2-Punktverriegelung und mit

Wechselzylinder ausgeführt

- Materialauszug

- Materialschale

- Organisierbare Stahl-Systemschublade

- Abschließbares Klappenfach (Privatfach)

- Schublade mit DIN A4 Hängekorb

Zum Einbringen der Auszüge bzw. Schubladen sind zwingend Lochreihen mit einem Lochabstand von 25 mm vorgeschrieben. Das Auswechseln und Nachrüsten der Auszüge bzw. Schubladen muss ohne großen Aufwand vorgenommen werden können.

Die Führungen der Schubladen sind mit einem Soft-Selbsteinzugssystem auszustatten. Der Schubladenstopp erfolgt somit nicht über das Schubladenvorderstück, sondern materialschonend über das Führungs- und Dämpfungssystem.

Alle Apothekerschränke bis auf die Unter-Tisch-Variante müssen zusätzlich mit einer **Abdeckplatte** oder einem **Aufsatz** für weiteren Stauraum auszurüsten sein. Der Aufsatz wird auf den Apothekerschrank gesetzt und besitzt hierbei die gleiche Grundfläche. Neben einer Variante mit offenem Regal sind noch Varianten mit Flügel- und Klapptüren, sowie nach oben offene Aufsatzboxen anzubieten.

Für den Beistell-Apothekerschrank ist ein optionaler Aufsatz vorzusehen, der zu einer Gesamthöhe entsprechend der eines 3-OH-Standard-Büroschrankes (des Anbieters) kommt.

Zur Reduktion des Geräuschpegels im Büroumfeld muss die Option bestehen, die Rückwand des Auszugswagens auch akustisch wirksam auszustatten.

**MATERIAL**

Die folgende Vielfalt von Materialien und -stärken werden bei Apothekerschränken gefordert:

Oberboden:

- 19 mm 3-Schichten-Feinspanplatte

- 13 mm 3-Schichten-Feinspanplatte (bei Unter-Tisch-Apotheker-Schrank)

Unterboden

- 19 mm 3-Schichten-Feinspanplatte

Seiten

- 19 mm 3-Schichten-Feinspanplatte

Rückwand

- 19 mm 3-Schichten-Feinspanplatte

Front

- 19 mm 3-Schichten-Feinspanplatte

Eine Ausführung in Stahlblech ist nicht zugelassen.

##### OBERFLÄCHEN

Die nachfolgenden Oberflächen für Gehäuse und Auszugwagen sind zur Verfügung zu stellen:

Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

weiße, graue, braune und schwarze Töne

Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

Ahorn, Buche hell, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

Echtholzoberflächen (Furnier):

Eiche Natur, Eiche schwarz

Zusätzlich sind Oberflächen für additive Abdeckplatten und Oberböden zur Verfügung zu stellen:

Soft Touch Oberfläche:

weiße, graue, braune und schwarze Töne

Beschichtete Holzwerkstoffe gemäß DIN EN 14322 mit verdichteter Oberfläche sind vorzusehen. Alle Plattenmaterialien müssen mindestens die Emissionsklasse E1E05 besitzen. Ringsum sind alle Plattenwerkstoffe mit einer 2 mm PP-Kante (Polypropylen) zu versehen.